UPnP
「UPnP」(Universal Plug and Play：ユニバーサルプラグアンドプレイの略)とは、 XML技術をベースに開発された、ネットワーク機器同士の相互自動認識方式です。 本機能を利用して、UPnP対応アプリケーションを、NATによるIPアドレスやポート番号の変換を気にすることなく、複数台のパソコンなど(*)から同時にご利用になれます。 (*)　1台のみでお使いになる場合は、PPPoEブリッジ でもご利用になれます。 UPnPをご利用になるには、本商品とパソコンなどの設定が必要です。 ただし、本商品の設定は初期値で「使用する」になっていますのでそのまま使用できます。
設定方法
(1)パソコンなどの設定をする
本機能を利用して、UPnP対応アプリケーションをご利用になる場合は、UPnP対応アプリケーションがパソコンなどにインストールされていることを確認し、「UPnP」の設定を行います。
(2)本商品の設定をする
「Web設定」で設定します。 本商品の設定は初期値が「使用する」になっています。
■ 「Web設定」
・ | 「詳細設定」- 「高度な設定」の「UPnP設定」で設定する
・ | 「基本設定」- 「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で、UPnP機能を使用する接続先の「UPnP優先」を 選択する
＜お願い＞ アプリケーションの操作方法は、パソコンなどのサポート窓口にお問い合わせください。 ファイアウォールやウイルスチェックなどを動作させている場合は、利用できないことがあります。 その場合は、必要に応じてUPnPでの通信が可能となるように設定してください。 停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトもしくはパソコンなどのメーカーにお問い合わせください。
↑ページのトップへ