情報−通話ログ−内線履歴
本商品で内線通話・内線転送した相手の電話番号や時刻などの履歴情報が表示されます。
本メニューをご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。
＜お知らせ＞ 内線履歴は、電源を切ると登録データが消去されることがあります｡ 最大100件までの履歴が表示されます。 100件を超えると、古いものから順に削除されます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［内線履歴］
No
| Noを表示します。
発信日時
| 発信日時を表示します。
通話開始日時
| 通話の開始日時を表示します。
切断日時
| 切断日時を表示します。
IP種別
| IPの種別を「IPv4」「IPv6」を用いて表示します。
メディア種別
| メディアの種別を「映像」「音声」「データ」を用いて表示します。
切断源
| 切断源を「アナログ端末側切断」「接続先切断」「着側切断」「SIP端末側切断」「リンクダウン」を用いて表示します。
切断理由
| 切断理由を「着信拒否（403）」「宛先不明（404）」「話中（486）」「フォールバック受信（488）」「呼出タイムアウト」「通話中エラー（code）」「発信エラー（code）」「電話利用不可（500）」「認証失敗（407）」「フォールバック応答（488）」を用いて表示します。
通信種別
| 通信の種別を「内線転送」「内線通話」を用いて表示します。
着信内線番号
| 着信内線番号を「電話番号」「不明」を用いて表示します。
着信ニックネーム
| 着信ニックネームを表示します。
発信内線番号
| 発信内線番号を表示します。
発信ニックネーム
| 発信ニックネームを表示します。
↑ページのトップへ