工場出荷状態に戻す。 本商品の設定を最初からすべてやり直す。（初期化する）
初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷状態に戻すことをいいます。 本商品がうまく動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合、または機器設定用パスワードを忘れたり、IPアドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなくなった場合には、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお勧めします。 初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。
＜お願い＞ 本商品に設定する情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分ご注意ください。 本商品を返却される場合は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。
＜お知らせ＞ 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。ひかり電話の自動設定が完了した状態でも初期状態ランプは橙点灯します。
■ 設定初期化について
本商品の初期化は、下記の手順で行います。
1. | 本商品の初期化ボタンを押したまま、再起動ボタンを押して放す
初期化ボタンは押し続けてください。 本商品前面の全ランプが点灯します。
2. | 本商品前面の初期状態ランプが消灯後、再度橙点灯したら、初期化ボタンを放す
起動後、初期状態ランプが橙点灯したら、初期化は完了です。
※ | 初期状態ランプが消灯後、再度橙点灯するまで3分程度かかります。
初期化が完了するまで、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。 故障の原因となることがあります。
＜お知らせ＞ 「Web設定」の「メンテナンス」-「設定値の初期化」でも初期化できます。
↑ページのトップへ