# 情報
通信ログ

通信ログには、ネットワーク上の各種サーバとの通信履歴や、通信の結果を表示します。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

通信ログは以下の項目を表示します。（最大1000件）

※ 時刻情報が取得できない場合は、初期時刻の2025年01月01日　09時00分00秒から経過した時間が表示されます。

表示番号 | 通信日時 | 通信サーバ種別 | 通信結果 | 結果コード | 処理結果 | リトライ回数
| 詳細メッセージ

#### 通信日時

サーバと通信した日時を表示します。

#### 通信サーバ種別

通信サーバの種別を表示します。

- VerUP通知サーバ
  VUP-N-AU(バージョンアップ通知サーバ[更新再起動後のバージョン通知])
- VerUPサーバ
  VUP-NOTI(バージョンアップ通知サーバ)/VUP-DOWN(バージョンアップサーバ)

#### 通信結果

通信結果を表示します。

- OK(通信成功)
- NG(通信失敗)

#### リトライ回数

通信を試みた回数を表示します。

#### 詳細メッセージ

通信の詳細情報を表示します。

- バージョンアップサーバで表示される内容
  端末特定情報(MACアドレス)/商品名/端末機器のファームウェアバージョン番号
- バージョンアップ通知サーバで表示される内容
  端末特定情報(MACアドレス)/商品名/端末機器のファームウェアバージョン番号/NOTEXIST：工事なし(固定)

※ お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。

### お知らせ

- 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。

ページの先頭へ