# 情報
メッシュ中継機情報

本商品のメッシュネットワークに接続しているメッシュ中継機の情報を表示します。

メッシュネットワークから切断されたメッシュ中継機の情報は削除されます。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［メッシュ中継機一覧］

メッシュネットワークに接続しているメッシュ中継機の一覧を表示します。

#### ニックネーム

メッシュ中継機のニックネームを表示します。
ニックネームをクリックすると、「端末ニックネーム設定 エントリ追加」または「端末ニックネーム設定 エントリ編集」画面に遷移します。

#### MACアドレス(WAN)

メッシュ中継機のWAN側のMACアドレスを表示します。

#### 接続形態

メッシュ中継機がメッシュ親機もしくは他のメッシュ中継機に接続している形式を表示します。

- 有線 / 無線(MLO) / 無線(6GHz) / 無線(5GHz) / 無線(2.4GHz)

#### 電波強度

メッシュ中継機がメッシュ親機もしくは他のメッシュ中継機から受信する電波強度を表示します。
有線時は「-」を表示します。

- 良好 / 微弱 / 圏外

#### ファームウェアバージョン

メッシュ中継機の現在のファームウェアバージョンを表示します。

#### IPv6アドレス

メッシュ中継機に割り当てられたIPv6アドレスを表示します。

### [ログ表示する中継機を選択]

[メッシュ中継機障害ログ]もしくは[メッシュ中継機更新ログ]を表示したいメッシュ中継機のMACアドレスを選択します。

※ メッシュネットワークに接続したことのあるメッシュ中継機のMACアドレスから選択可能です。

※ MACアドレスを確認する場合は、メッシュ中継機側面のラベルか、接続中のメッシュ中継機については[メッシュ中継機一覧]をご確認ください。

### [メッシュ中継機障害ログ] / [メッシュ中継機更新ログ]

取得したいログの種別を選択します。

メッシュ中継機障害ログ
  メッシュ中継機障害ログを選択している場合、[ログ表示する中継機を選択]で選択したメッシュ中継機で発生した障害/通知に関するログを表示します。
メッシュ中継機更新ログ
  メッシュ中継機更新ログを選択している場合、[ログ表示する中継機を選択]で選択したメッシュ中継機で実施したファームウェア更新のログを表示します。

### ［障害ログ］

障害ログは以下の項目を表示します。（最大1000件）

※ 時刻情報が取得できない場合は、初期時刻の2025年01月01日　09時00分00秒から経過した時間が表示されます。

表示番号 | 発生日時 | 概要メッセージ
| 回線番号 | 詳細メッセージ

ログの詳細については、「障害ログ」を参考にしてください。

※ お客様のご利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。

### ［更新ログ］

更新ログは以下の項目を表示します。（最大200件）

※ 時刻情報が取得できない場合は、初期時刻の2025年01月01日　09時00分00秒から経過した時間が表示されます。

表示番号 | 実行日時 | 更新前バージョン | 更新後バージョン | 実行結果 | 結果コード | 更新種別

ログの詳細については、「更新ログ」を参考にしてください。

※ お客様のご利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。

ページの先頭へ