# ルータ設定
DNS設定

DNS の設定をします。
本商品では、［ローカルドメイン問合せテーブル］のパターンを最大100個設定できます。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［DNS Proxy設定］

#### DNS Proxyタイムアウト(秒)（初期値：10）

DNS Proxyタイムアウト(秒)を入力します。入力できる値は半角数字で、1～10秒です。

#### AAAA送信抑制エラー応答機能（初期値：使用しない）

IPv4 PPPoE側へのAAAA問い合わせが発生した場合に、proxyせずに送信元端末に空の応答を返答する機能です。
本機能を使用する場合はチェックします。

#### IPv6 IPoE通信優先機能（初期値：自動設定）

LAN側端末から受信したDNSクエリの優先転送先を選択します。

「自動設定」
  本商品に割り当てられたIPv6アドレスにより、インターネット接続（IPv6 IPoE）の状態を自動判別し、転送先を決定します。
「優先する」
  IPv6 IPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv6 IPoE）をご利用の場合、選択してください。
「優先しない」
  IPv4 PPPoE側または、IPv6 PPPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv4 PPPoEまたはIPv6 PPPoE）をご利用の場合、選択してください。

### ［ローカルドメイン問合せテーブル］

#### ［ローカルドメイン問合せテーブル］を編集する場合

［ローカルドメイン問合せテーブル］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする
「ローカルドメイン問合せテーブルエントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［ローカルドメイン問合せテーブル］を有効にする場合

有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックする
チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。

※ 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### ［ローカルドメイン問合せテーブル］を削除する場合

［ローカルドメイン問合せテーブル］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする

### ［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ編集］

ローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集します。

※ 複数のローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集する場合には、下記1～2を繰り返してください。［ローカルドメイン問合せテーブル］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。

1. エントリに設定内容を入力する

   #### ドメイン名（初期値：なし）

   ドメイン名を半角英数字と「.(ドット)」「-」「*」で設定します。

   設定できる範囲は、半角英数字 「.(ドット)」「-」「*」（63文字以内）です。

   ### ご注意

   - 先頭、末尾、ドットの前後には「-」は設定できません。
   - 先頭、ドットの前後には「.(ドット)」は設定できません。

     ※ NTT東日本のエリアでは「.(ドット)」のみの設定は許容されます。この場合は、すべてのドメイン名と同じ扱いになります。

     ※ NTT西日本のエリアでは「.(ドット)」のみの設定はできません。

   - 「*」は、先頭にのみ設定できます。「*」の後には、「.(ドット)」が必要になります。ただし、「*.」のみの設定はできません。
   - 重複した設定はできません。

   #### プライマリDNSサーバアドレス（初期値：なし）

   プライマリDNSサーバアドレスを半角英数字で設定します。

   設定できる範囲は、0:0:0:0:0:0:0:1～FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFです。
   半角の0～9、a～f、A～F、「:（コロン）」が使用できます（省略記述可）。
   あるセクションが「0」で始まる場合はその「0」を省略可能です。
   また、「0」が4桁連続する場合は「::」で省略可能です。「::」は一箇所のみ使用可能です。

   #### セカンダリDNSサーバアドレス（初期値：なし）

   セカンダリDNSサーバのアドレスを半角英数字で設定します。

   設定できる範囲は、0:0:0:0:0:0:0:1～FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFです。
   半角の0～9、a～f、A～F、「:（コロン）」が使用できます（省略記述可）。
   あるセクションが「0」で始まる場合はその「0」を省略可能です。
   また、「0」が4桁連続する場合は「::」で省略可能です。「::」は一箇所のみ使用可能です。

2. [設定]をクリックする

ページの先頭へ