| 詳細設定−SDカードストレージ設定

本商品に接続されているSDカードストレージのファイル共有機能（CIFSやSMBを用いたネットワーク上のファイル共有）に関する設定を行います。 ファイル共有機能を使ってパソコンからSDカードデバイス内のファイルへアクセスする際、ユーザ―名・パスワード入力によるアクセス制限をかけたり、読み取り専用に設定するなどのアクセス権限を設定することができます。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。
「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
■SDカードストレージ設定
[ファイル共有機能設定]
| コンピュータ名（初期値：N1000-XXXXXX）
| コンピュータ名を入力します。 通常はこのままご利用になれます。 パソコンからアクセスする本商品のコンピュータ名を変更する場合は入力してください。 15文字以内で半角英数字、-（ハイフン）、_（アンダースコア）が入力できます。
※ | 本商品ディスプレイのメニュー操作で確認できます。ディスプレイ表示は、「SDカードアドレス」です。
| ワークグループ（初期値：WORKGROUP）
| ワークグループを入力します。 通常はこのままご利用になれます。 ワークグループを変更する場合は入力してください。 15文字以内で半角英数字、-（ハイフン）、_（アンダースコア）が入力できます。
| ユーザー認証（初期値：使用しない）
| ファイルにアクセス制限を設定する場合にチェックします。
| ユーザー名
| 「ユーザー認証」を「使用する」にチェックを入れた場合入力できます。 ユーザー名を入力します。 20文字以内で任意の半角英数字を入力します。 入力できる文字は、英数記号（0〜9、a〜z、A〜Z、記号）です。 ※ご利用の環境によっては、使用できない記号があります。
| パスワード
| 「ユーザー認証」を「使用する」にチェックを入れた場合入力できます。 パスワードを入力します。 64文字で任意の半角英数字を入力します。 入力できる文字は、英数記号（0〜9、a〜z、A〜Z、記号）です。 ※ご利用の環境によっては、使用できない記号があります。
| アクセス権限（初期値：FULL ACCESS（読み書き可能））
| アクセス権限を選択します。読み取り専用で使用する場合は「READ ONLY（読み取り専用）」、読み書き可能で使用する場合は「FULL ACCESS（読み書き可能）」を選択してください。
- ＜ご注意＞ 「SDカードストレージ設定」でユーザー名とパスワードを設定したあと、microSDカードデバイス内のファイルにアクセスした場合は、ユーザー名・パスワードの入力画面が表示されます。 [ファイル共有機能設定]で設定した値を入力して、[OK]をクリックしてください。
  ※ | ユーザー名・パスワードを忘れてしまった場合は、[ファイル共有機能設定]で再度設定してください。
＜お知らせ＞ 動作確認済みOSは Windows(R) 8/7、Windows Vista(R)、Windows(R) XP（SP2/SP3）、OS X　v10.8/v10.7およびMac OS X v10.6/v10.5です。

↑ページのトップへ