| microSDカードの取り付け／取り外し

■microSDカードを取り付ける
1. | 本商品の電源が入っているときは、POWERランプが赤点灯するまで電源ボタンを長押しして電源を切る
2. | 本商品とUSBケーブル／クレードルが接続されているときは取り外す
3. | 充電池カバーを取り外す
充電池カバーの切り欠き部に指を掛けて外します。
4. | 金属端子を下に向けて、microSDカードをカチッと音がするまで挿入する
5. | microSDカードが完全に挿入されていることを確認する
6. | 充電池カバーを取り付ける
| つめがカチッとなるまで押し込んでください。
＜ご注意＞ microSDカードがカチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。確実にロックされる前に指を離すと、microSDカードが飛び出す可能性がありますのでご注意ください。 また、microSDカードを取り付けるときは、microSDカードスロットを顔などの方に向けないでください。 UIMカード（microSIM）をmicroSDカードスロットに挿入しないでください。
↑ページのトップへ
■microSDカードを取り外す
1. | 本商品の電源が入っているときは、POWERランプが赤点灯するまで電源ボタンを長押しして電源を切る
2. | 本商品とUSBケーブル／クレードルが接続されているときは取り外す
3. | 充電池カバーを取り外す
充電池カバーの切り欠き部に指を掛けて外します。
4. | microSD カードをカチッと音がするまで押し込み、ゆっくり戻す
microSD カードが少し出てきます。
5. | 少し出てきたmicroSDカードを矢印の方向へ取り外す
6. | 充電池カバーを取り付ける
| つめがカチッとなるまで押し込んでください。
＜ご注意＞ microSDカードが出てきてもすぐに指を離さないようにしてください。急に指を離すと、microSD カードが飛び出す可能性がありますのでご注意ください。また、microSD カードを取り外すときは、microSD カードスロットを顔などの方に向けないでください。 取り外したmicroSDカードは紛失しないようご注意ください。 microSD カードにアクセス中は、絶対にカードを取り外さないでください。データを消失する恐れがあります。
↑ページのトップへ