| UIMカード(microSIM)の取り付け／取り外し

＜ご注意＞ UIMカード（microSIM）を取り付けないと、LTE/3Gでのデータ通信などをご利用できません。 UIMカード（microSIM）以外は絶対に使用しないでください。機器が故障する場合があります。 microSDカードをUIMカード（microSIM）スロットに挿入しないでください。 UIMカード（microSIM）がカチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。確実にロックされる前に指を離すと、UIMカード（microSIM）が飛び出す可能性がありますのでご注意ください。 また、UIMカード（microSIM）を取り付けるときは、UIMカード（microSIM）スロットを顔などの方に向けないでください。
■UIMカード(microSIM)を取り付ける
1. | 本商品の電源が入っているときは、POWERランプが赤点灯するまで電源ボタンを長押しして電源を切る
2. | 本商品とUSBケーブル／クレードルが接続されているときは取り外す
3. | 充電池カバーを取り外す
充電池カバーの切り欠き部に指を掛け外します。
4. | 充電池パックを取り外す
5. | UIM カード（microSIM）のIC（金色）部分を下にして、UIM カード（microSIM）をカチッと音がするまで挿入する
UIM カード（microSIM）の取り付け／取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。
6. | UIM カード（microSIM）が完全に挿入されていることを確認する
7. | 充電池パックを奥までスライドさせて押し込む
| 本商品と充電池パックの端子部を合わせてください。
8. | 充電池カバーを取り付ける
| つめがカチッとなるまで押し込んでください。
↑ページのトップへ
■UIMカード(microSIM)を取り外す
1. | 本商品の電源が入っているときは、POWERランプが赤点灯するまで電源ボタンを長押しして電源を切る
2. | 本商品とUSBケーブル／クレードルが接続されているときは取り外す
3. | 充電池カバーを取り外す
充電池カバーの切り欠き部に指を掛け外します。
4. | 充電池パックを取り外す
5. | UIMカード（microSIM）をカチッと音がするまで押し込み、ゆっくり戻す
UIMカード（microSIM）が少し出てきます。
6. | 少し出てきたUIMカード（microSIM）を矢印の方向へ取り外す
7. | 充電池パックを奥までスライドさせて押し込む
| 本商品と充電池パックの端子部を合わせてください。
8. | 充電池カバーを取り付ける
| つめがカチッとなるまで押し込んでください。
＜ご注意＞ 取り外したUIMカード（microSIM）は紛失しないようご注意ください。
↑ページのトップへ