| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) （外部からのネットワーク名(SSID)の検索に応じないようにする）

不特定の無線LANパソコンから無線LAN親機や自分のパソコンに不正にアクセスされないようにする機能です。 無線LAN機器が、通信するお互いを識別するIDとしてネットワーク名(SSID)を使用しますが、一般にネットワーク名(SSID)は検索することができます。 ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)は、他のパソコンからのネットワーク参照に応答しないようにします。
■設定方法
[無線LAN親機側を設定する]
「Web設定」
1. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」を選択し、「無線LAN端末(子機)の接続制限」で設定する
2. | [ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)]-「使用する」にチェックする
3. | [設定]をクリックする
4. | [保存]をクリックする 本商品に設定が書き込まれます。
＜ご注意＞
| iPhoneなどをお使いの場合、本商品の無線LANでESS-IDステルス機能を設定しているときは、ネットワーク名（SSID）とパスワードを直接入力して無線接続してください。 ワイヤレスネットワークの一覧から選択していったん接続が完了したあとに、本商品のESS-ID ステルス機能を有効にするとiPhoneなど を次に起動した際に接続できなくなりますのでご注意ください。その場合は、ネットワーク名（SSID）とパスワードを直接入力して再度設定を行ってください。
＜お知らせ＞ 本商品独自の機能です。接続する機器によっては本機能が使えない場合があります。

↑ページのトップへ