# ハードウェア仕様

本製品のハードウェア仕様について説明しています。

温度： +5℃〜 +35℃ 湿度： 20% 〜 80%RH（但し、結露状態でないこと）
温度： -10℃〜 +50℃ 湿度： 20% 〜 90%RH（但し、結露状態でないこと）
VCCI Class B
32bit RISC CPU
RAM | ： 32MByte
FlashROM | ： 8MByte
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (自動認識) ：1 ポート
USB 2.0 Hi-Speed (A タイプ) | ： 2 ポート
ACアダプターより供給
AC100V 50/60Hz
プッシュスイッチ | ： 1個
LED ランプ | ： 2個
| POWER LED(橙)
| LINK LED(緑/赤)

電波障害自主規制について この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

正しい取り扱いをしていただいても、電波の状況によりラジオやテレビの受信に影響を及ぼすことがあります。 このようなときには、次の点にご注意ください。 本製品とラジオ、テレビを十分に離してご使用ください。 本製品とラジオ、テレビを別のコンセントに接続してください。