【パソコン編】 |  |  |

# ユーザーメモリを作成する（管理者用）

ユーザーが設定した各種サービスの利用方法をUSBメモリに保存して、ユーザーメモリを作成する手順について説明しています。

本製品に付属のUSBメモリとは別に、USBメモリを準備してください。 本製品に付属のUSBメモリを使用すると、既存ユーザー（管理者ユーザー）のユーザー情報に上書きされて、前のユーザー情報が消えてしまいます。

| マイページのツールバーから[ 設定変更 ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 ユーザー管理の[ 設定を変更する ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 管理者用の設定メニューから[ ユーザーメモリの作成 ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 ユーザーメモリを作成するユーザーを選択して、[ 次へ ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 製品本体の左側（●印）のUSBポートからユーザーメモリを抜いて、[ 次へ ]を押します。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LEDが赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。

| 下記のページが表示されます。 準備したUSBメモリを本製品の左側（●印）のUSBポートに挿入します。 本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが、赤色から緑色の点灯に変わったことを確認して[ 作成 ]を押します。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LEDが赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているUSBメモリが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからUSBメモリを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。

| 下記のページが表示されます。 本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが、緑→ 赤→ 緑と交互に点滅します。 LINK LEDが緑色の点灯に変わると、ユーザーメモリ作成は完了です。 USBメモリを抜いてください。 ユーザーメモリ作成完了を知らせるメール（2.6）が届きます。 [ マイページへ移動する ]を押して、マイページを表示します。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが緑→ 赤→ 緑と交互に点滅しているときは、ユーザーメモリを作成中です。 LINK LEDが交互に点滅しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているUSBメモリが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからUSBメモリを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。