# サービス全般のメール一覧

このページでは、本製品から送られるサービス全般のメールについて説明しています。

【2.1 ファームウェア更新のお知らせ】

【N-TRANSFER】ファームウェア更新のお知らせ
N-TRANSFERの新しいファームウェアが公開されました。 ファームウェアの更新方法は、マイページにアクセスしてご確認ください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【2.2 最新ファームウェア適用済みの場合】

【N-TRANSFER】最新ファームウェア適用済み
ご使用のN-TRANSFERは最新バージョンのファームウェアです。 ファームウェアの更新は必要ございません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【2.3 ファームウェア更新成功】

【N-TRANSFER】ファームウェア更新成功
N-TRANSFERのファームウェアの更新に成功しました。 最新バージョンのN-TRANSFERをご利用頂けます。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【2.4 ファームウェア更新失敗】

【N-TRANSFER】ファームウェア更新失敗
N-TRANSFERのファームウェアの更新に失敗しました。 ファームウェアのダウンロードが行われなかった可能性があります。 ご使用のネットワーク環境を確認後、もう一度、ファームウェアの更新作業を行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【2.5 ファームウェア更新失敗(ネットワークエラー)】

【N-TRANSFER】ファームウェア更新失敗
N-TRANSFERのファームウェアの更新に失敗した可能性があります。 ご使用のネットワーク環境を確認後、次の手順でもう一度ファームウェアの更新作業を行ってください。 1. LANケーブルをN-TRANSFERから抜いてください。 2. N-TRANSFER本体の右側のランプが消灯したのを確認してから、本体の電源を切ってください。 3. N-TRANSFERにLANケーブルを挿してから、本体の電源を入れてください。 4. ファームウェア更新手順に従って、ファームウェアの更新作業を行ってください。 ※失敗のタイミングによって、手順4を実施しなくてもファームウェア更新が完了し、完了メールが届く場合があります。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【2.6 ユーザーメモリ作成成功】

【N-TRANSFER】ユーザーメモリ作成完了
ユーザーメモリの作成が完了しました。 N-TRANSFERをご利用いただくには、作成されたユーザーメモリが必要となります。 ユーザーメモリは大切に保管していただくようお願いします。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【2.7 未対応USB機器の接続時】

【N-TRANSFER】未対応のUSB機器
USB機器○○は、次のサービスに対応しておりません。 ・クラウド・トランスファー ・データ・トランスファー ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【2.8 サービス選択の確認】

【N-TRANSFER】ご利用サービスの選択
ご使用のN-TRANSFERにUSB機器「○○」が挿入されました。 以下のアドレスにアクセスし、このUSB機器で利用するサービスを選択してください。 http://n-transfer.net/xxxxx/xxxxx ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【2.9 USBトランスファー利用の通知】

【N-TRANSFER】ご利用サービスの案内
ご使用のN-TRANSFERにUSB機器「○○」が挿入されました。 USB機器はUSBトランスファーでご利用いただけます。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。