【携帯電話編】 |  |  |

# 新規ユーザーを追加する（管理者用）

新しく本製品を使用するユーザーの追加とユーザー情報の設定について説明しています。

| マイページの設定メニューから[ ユーザー管理 ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 他ユーザー用の設定メニューから[ ユーザーの追加 ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 追加するユーザーのメールアドレスを入力して、[ 次へ ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 入力したメールアドレスを確認します。 間違いがない場合は、[ 追加 ]を押します。 間違いがある場合は、[ 戻る ]を押して入力内容を変更します。

| 下記のページが表示されて、ユーザーアカウント仮作成完了を知らせるメール（1.2）が届きます。 引き続き、追加したユーザー用のユーザーメモリを作成します。 [ 次へ ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 追加したユーザーのユーザーメモリを作成します。 本製品の左側（●印）のUSBポートからユーザーメモリを抜いて、[ 次へ ]を押します。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LEDが赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。

| 下記のページが表示されます。 準備したUSBメモリを本製品の左側（●印）のUSBポートに挿入します。 USBポートの反対側にあるLEDが赤色から緑色の点灯に変わったことを確認して、[ 作成 ]を押します。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LEDが赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているUSBメモリが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからUSBメモリを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。

| 下記のページが表示されます。 本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが、緑→ 赤→ 緑と交互に点滅します。 LINK LEDが緑色の点灯に変わると、ユーザーメモリ作成は完了です。 本製品からUSBメモリを抜いて、[ 次へ ]を押します。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが緑→ 赤→ 緑と交互に点滅しているときは、ユーザーメモリを作成中です。 LINK LEDが交互に点滅しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているUSBメモリが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからUSBメモリを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。
追加したユーザーがユーザー情報の設定を行うと、ユーザー追加は完了となります。 ユーザーの登録状況を確認するには「ユーザーの登録状況を確認する」を参照してください。

| 新規ユーザーの追加が完了すると、下記のページが表示されます。 [ マイページへ移動する ]を押して、マイページを表示します。