【携帯電話編】 |  |  |

# 更新されたデータを受信（ダウンロード）する

OCNマイポケットに送信（アップロード）された新しいデータを、本製品に接続したストレージに受信（ダウンロード）する手順について説明しています。

本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリや受信するデータが保存されているストレージのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやストレージを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。 受信中にユーザーメモリやストレージを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（6.41）が届いて、データの受信を中止します。

1.受信するデータを手動で選択する設定になっているとき

2.受信するデータを自動で選択する設定になっているとき

- サービス未設定のUSB機器を接続して受信する
- サービス設定済みのUSB機器を接続して受信する

## 1.受信するデータを手動で選択する設定になっているとき

受信する受信元フォルダを受信時に手動で選択して受信するように設定しているときは、以下の手順でデータを受信します。
手順は、OCNマイポケットを利用する場合を例に説明しています。

| 利用サービスの選択確認のメール（6.23）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 受信するデータが保存されているフォルダを選択して、[ 受信 ]を押します。
受信するフォルダ | 受信するフォルダを選択してチェックを入れます。（複数選択可） 受信元フォルダは、最大15個までしか表示できません。
次回以降は選択したフォルダから自動的に受信する | 受信するデータが保存されているフォルダを選択します。
選択した受信するフォルダに、10階層を超えるフォルダが保存していると、10階層以降のフォルダは受信されません。
フォルダ名の横に表示されている"New"は、データが更新されていることを表します。

| 下記のページが表示されます。 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに受信したデータを保存するUSB機器を挿すと、データの受信を開始します。
既にUSB機器を挿している場合は、一旦抜いてから再度挿してください。

| 受信の結果を、メールで知らせます。
| 受信が完了したとき
| データ受信の完了を知らせるメール（6.24）またはメール（6.25）が届きます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSB機器を抜いてください。
「受信（ダウンロード）設定をする」で「受信完了時にメールで通知する」が選択されていないときは、メールは届きません。
| 受信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメール（6.26〜6.42）が届きます。 メールに記載されている内容に従って対応をしてください。

## 2.受信するデータを自動で選択する設定になっているとき

### サービス未設定のUSB機器を接続して受信する

受信する受信元フォルダから自動でデータを受信する設定にしているときに、以下の手順でサービス未設定のUSB機器にデータを受信します。
手順は、OCNマイポケットを利用する場合を例に説明しています。

| 利用サービスの選択確認のメール（2.8）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに受信データを保存するサービス未設定のUSBメモリを挿すと、データの受信を開始します。

| 受信の結果を、メールで知らせます。
| 受信が完了したとき
| データ受信の完了を知らせるメール（6.24）またはメール（6.25）が届きます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSBメモリを抜いてください。
「受信（ダウンロード）設定をする」で「受信完了時にメールで通知する」が選択されていないときは、メールは届きません。
| 受信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメール（6.26〜6.42）が届きます。 メールに記載されている内容に従って対応をしてください。

### サービス設定済みのUSB機器を接続して受信する

受信する受信元フォルダから自動でデータを受信する設定にしているときに、以下の手順でサービス設定済みのUSB機器にデータを受信します。
手順は、OCNマイポケットを利用する場合を例に説明しています。

| 利用サービスの選択確認のメール（2.8）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに受信データを保存するサービス設定済みのUSBメモリを挿すと、データの受信を開始します。 アップロードの結果は、メールで知らせます。
| 受信が完了したとき
| データの受信完了を知らせるメール（6.24）またはメール（6.25）が届きます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSBメモリを抜いてください。
「受信（ダウンロード）設定をする」で「受信完了時にメールで通知する」が選択されていないときは、データの受信完了を知らせるメールは届きません。
| 受信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメール（6.26〜6.42）が届きます。 メールに記載されている内容に従って対応をしてください。