# データ・トランスファー関連のメール一覧

このページでは、本製品から送られるデータ・トランスファー関連のメールについて説明しています。

【4.1 アドレス帳の登録要求】

【N-TRANSFER】アドレス帳の登録要求
○○さん(xxxx@xxxx.xx)が、あなたをデータ・トランスファーの通信相手としてアドレス帳に 登録することを希望しています。 以下のアドレスにアクセスして、ユーザー登録の許可・拒否を選択してください。 http://n-transfer.net/xxxxx/xxxxx ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.2 アドレス帳の登録許可】

【N-TRANSFER】アドレス帳の登録完了
○○さんからアドレス帳の登録が許可されました。 ○○さんがアドレス帳の送信先リストに追加されました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.3 アドレス帳の登録拒否】

【N-TRANSFER】アドレス帳の登録拒否
○○さんからアドレス帳の登録を拒否されました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.4 データ送信先の選択】

【N-TRANSFER】データ送信先の選択
ご使用のN-TRANSFERにUSB機器が挿入されました。 USB機器内のデータをアドレス帳に登録されているユーザーに送信することができます。 データを送信する場合は、以下のアドレスにアクセスし送信先のユーザーを選択してください。 http://n-transfer.net/xxxxx/xxxxx ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.5 データ受信の確認】

【N-TRANSFER】データ受信の確認
○○さんがxx個のファイル(xx MB)のデータ「△△△△」をあなたに送信しようとしています。 以下のアドレスにアクセスして、データを受信するか選択してください。 http://n-transfer.net/xxxxx/xxxxx ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.6 データ受信の許可】

【N-TRANSFER】データ受信の許可
○○さんは、データ「△△△△」の受信を許可しました。データの送信を開始します。 送信完了の通知メールを受け取るまで、N-TRANSFERからUSB機器を取り外さないでください。 USB機器を取り外すと、データの送信が完了しない恐れがあります。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.7 データ受信の拒否】

【N-TRANSFER】データ受信の拒否
○○さんは、データ「△△△△」の受信を拒否しました。データの送信を中止します。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.8 データ送信成功(送信者側)】

【N-TRANSFER】データ送信完了
○○さんにデータ「△△△△」の送信が完了しました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.9 データ受信成功(受信者側)】

【N-TRANSFER】データ受信完了
□□さんからxx個(xx MB)のデータ「△△△△」を受信しました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.10 データ送信中止】

【N-TRANSFER】データ送信中止
データ・トランスファー通信は○○さんによって中止されました。 USB機器を本体から取り外す場合は、N-TRANSFER本体の右側のランプが緑色に点灯するまでお待ちください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.11 通信中にディスクを抜いた場合】

【N-TRANSFER】データ送信中止
データ送信中にUSB機器が抜かれました。データ・トランスファー通信を中止します。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.12 ユーザーメモリ認識失敗】

【N-TRANSFER】USBメモリ認識失敗
USBメモリへの書き込みに失敗しました。N-TRANSFERは正常に動作しません。 USBメモリを初期化するか、別のUSBメモリを用意してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直してから、用意したUSBメモリに挿し直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.13 ネットワークエラー】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
ネットワークエラーが発生したため、データの送信に失敗しました。 ご使用のネットワーク環境に問題がないか確認してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直し、データの送信をやり直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.14 通信開始時エラー(送信側メール)】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
データ・トランスファー通信が開始できませんでした。 ご使用のネットワーク環境に問題がないか確認してください。 ネットワークルーターのUPnP機能が有効になっているか、または静的IPマスカレード(NAT)設定をご確認ください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.15 通信中ネットワーク断】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
データ送信中に通信エラーが発生したため、データの送信に失敗しました。 ご使用のネットワーク環境に問題がないか確認してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直し、データの送信をやり直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.16 受信側ディスク書き込み失敗(送信側メール)】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
通信先のUSB機器に問題が発生したため、データの送信に失敗しました。 データの送信をやり直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.17 送信データなし】

【N-TRANSFER】送信データなし
USB機器にファイルが保存されていません。 送信データが保存されているUSB機器をN-TRANSFERに挿し直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.18 通信開始時エラー(受信側メール)】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
データ・トランスファー通信が開始できませんでした。 通信先のN-TRANSFERがダウンしている可能性があります。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.19 ディスク容量不足】

【N-TRANSFER】ディスク容量不足
リムーバブルディスクの空き容量が足りないため、データを受け取ることができません。 空き容量が○○MB以上のリムーバブルディスクが必要です。 ご準備いただいたリムーバブルディスクをN-TRANSFERの右側のUSBポートに挿し込んでください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.20 受信側ディスク書き込み失敗(受信側メール)】

【N-TRANSFER】ディスク書き込み失敗
リムーバブルディスクへの書き込みに失敗したため、データの受信に失敗しました。 リムーバブルディスクの書き込み防止スイッチがオンになっていないか確認してください。 書き込み防止スイッチがオフの場合は、リムーバブルディスクを初期化するか、別のリムーバブルディスクを用意し、 データの受信をやり直してください。 ※こメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.21 送信側ディスク認識失敗】

【N-TRANSFER】ディスク認識失敗
リムーバブルディスクが認識できません。 リムーバブルディスクを初期化するか、別のリムーバブルディスクを用意し、データの送信をやり直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.22 NATテスト成功】

【N-TRANSFER】通信テスト成功
データ・トランスファーの通信テストは成功しました。 データ・トランスファーをご利用ください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.23 NATテスト失敗】

【N-TRANSFER】通信テスト失敗
データ・トランスファーの通信テストに失敗しました。 ご使用のネットワーク環境に問題がないか確認してください。 ネットワークルーターのUPnP機能が有効になっているか、または静的IPマスカレード(NAT)設定をご確認ください。 詳しくは以下のURLにアクセスして、ページに記載している内容をご確認ください。 http://xxxx.xxxx/xxxxx/xxxxx ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【4.24 容量制限】

【N-TRANSFER】容量制限
○○MBのデータを送信しようとしています。このデータは送信できません。 データ・トランスファーで一度に送信できるデータの容量は500MB以下となります。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。