【パソコン編】 |  |  |

# 送信者からのデータを受信する

データ・トランスファーを利用して、送信されたデータを受信する方法について説明しています。

データを受信する前に、受信データを保存するためのUSBメモリを準備してください。 USBメモリにデータを保存するための空き容量があるかを確認してください。 データ受信中は、他の端末にデータの送信はできません。 データ受信中は、USBメモリを抜かないでください。エラーやファイルの破損、故障の原因となります。

1.データを受信する端末を選択する

2.データを受信する

- USB機器で受信する
- ユーザーメモリで受信する

3.ユーザーメモリの容量が不足している場合

- ユーザーメモリのファイルを削除してから受信する
- 他のUSBメモリで受信する

4.データ受信の結果を確認する

## 1.データを受信する端末を選択する

| 送信者からデータ受信の確認メール（4.5）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 [ 受信する ]を押します。 送信者にデータ受信の許可を知らせるメール（4.6）が送信されます。
[ 受信しない ]を押すと下記の画面が表示されて、送信者にデータ受信の拒否を知らせるメール（4.7）が送信されます。

| 下記のページが表示されます。 表示されている端末から受信データを保存する端末を選択して、[ 次へ ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 受信したデータを保存するUSBメモリを挿すUSBポートを選択して、[ 次へ ]を押します。
左側（●印）のUSBポートにユーザーメモリが接続されていない場合は、このページは表示されません。 通常は、右側（▲▲印）のUSBポートを選択してください。 外出中の場合などで右側（▲▲印）のUSBポートにUSBメモリを接続できないときは、左側（●印）のUSBポートを選択してユーザーメモリにデータを受信してください。

| 下記のページが表示されます。 選択したUSBポートを確認して、[ 受信 ] を押します。

## 2.データを受信する

本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。 受信中にユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（4.11）が届いて、データの送信が中止されます。

### USB機器で受信する

下記のページが表示されます。
本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに受信データを保存するUSBメモリを挿すと、データの受信を開始します。

### ユーザーメモリで受信する

下記のページが表示されます。
しばらくすると自動的にデータの受信を開始します。

## 3.ユーザーメモリの容量が不足している場合

ユーザーメモリの容量が不足してデータを受信できないときは、下記のページが表示されます。
データの受信方法を選択して、[ 次へ ]を押します。

本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切 る。 受信中にユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（4.11）が届いて、データの送信が中止されます。

### ユーザーメモリのファイルを削除してから受信する

下記のページが表示されます。
ユーザーメモリに保存されているファイルを削除したあと、しばらくして自動的にデータの受信を開始します。

### 他のUSBメモリで受信する

下記のページが表示されます。
受信データを保存すためのUSBメモリを本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに挿すと、データの受信を開始します。

## 4.データ受信の結果を確認する

データ受信の結果は、メールで知らせます。

> | 受信が完了したとき
> | 受信完了を知らせるメール（4.9）が届きます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSBメモリを抜いてください。

> | 受信中に問題が発生したとき
> | 発生した問題を知らせるメールが届きます。 メールに記載されている内容に従って対応を行ってください。