# クラウド・トランスファー（OCNマイポケット 送受信サービス）関連の
メール一覧

このページでは、本製品から送られるクラウド・トランスファー（OCNマイポケット 送受信サービス）関連のメールについて説明しています。

1.送信サービス

2.受信サービス

## 1.送信サービス

【6.1 データ送信先の選択】

【N-TRANSFER】データ送信先の選択
ご使用のN-TRANSFERに接続しているUSB機器のデータをOCNマイポケットに送信することができます。 下記のアドレスにアクセスして、データの送信先のフォルダを選択してください。 http://n-transfer.net/xxx/xxx/xxx ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.2 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.3 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信履歴の書き込みに失敗しました。ご使用のUSB機器の書き込み防止スイッチが、オンになっていないか確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.4 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信履歴の削除に失敗しました。ご使用のUSB機器の書き込み防止スイッチが、オンになっていないか確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.5 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信データにファイルサイズが0byteのデータが含まれていました。0byteのデータは送信しておりません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.6 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信履歴の件数がいっぱいになりました。 USB機器に保存しているデータを削除してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.7 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信履歴の件数がいっぱいになりました。これ以上、送信履歴を保存できません。 USB機器に保存しているデータを削除してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.8 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信データに10階層を超えるフォルダが含まれていました。10階層以降のフォルダは送信できません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.9 ユーザー認証失敗】

【N-TRANSFER】ユーザー認証失敗
ユーザー認証に失敗したため、データの送信に失敗しました。設定したログインIDとパスワードを確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.10 USBメモリ認識失敗】

【N-TRANSFER】USBメモリ認識失敗
USBメモリへの書き込みに失敗しました。N-TRANSFERは正常に動作しません。 USBメモリを初期化するか、別のUSBメモリを用意してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直してから、用意したUSBメモリに挿し直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.11 原稿スキャン失敗】

【N-TRANSFER】原稿スキャン失敗
原稿のスキャンに失敗しました。ご利用のスキャナの電源を入れ直してから、もう一度スキャンし直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.12 送信データなし】

【N-TRANSFER】送信データなし
送信データなし ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.13 送信データなし】

【N-TRANSFER】送信データなし
USB機器にファイルが保存されていません。送信データが保存されているUSB機器をN-TRANSFERに挿し直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.14 更新データなし】

【N-TRANSFER】更新データなし
ご使用のUSB機器には、新しいデータが保存されていません。データの送信は行われません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.15 データ送信失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
OCNマイポケットと通信ができないため、データの送信に失敗しました。 ご使用のネットワーク環境に問題がないか確認してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直し、データの送信を再度行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.16 データ送信失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
OCNマイポケットと通信ができないため、データの送信に失敗しました。 OCNマイポケットがダウンしている可能性があります。OCNマイポケットが復旧するまで、しばらくお待ちください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.17 データ送信失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
指定された送信先フォルダには、フォルダを作成できません。 データの送信を中止します。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.18 データ送信失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
OCNマイポケット上に送信先フォルダが見つかりません。OCNマイポケットに指定したフォルダが存在するか確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.19 データ送信失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
ファイルサイズが大きいためOCNマイポケットにデータを送信できません。ファイルサイズを小さくして、もう一度送信を行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.20 データ送信失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
N-TRANSFERのファームウェアのバージョンが古いため、OCNマイポケットサービスは利用できません。 ファームウェアのバージョンアップを行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.21 データ送信中止】

【N-TRANSFER】データ送信中止
データ送信中にUSB機器が抜かれました。データの送信を中止します。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

## 2.受信サービス

【6.22 データ受信元の選択】

【N-TRANSFER】データ受信元の選択
OCNマイポケットにアップロードされているデータを受信することができます。 下記のアドレスにアクセスして、データの受信元フォルダを選択してください。 http://n-transfer.net/xxxx/yyyy/zzzz ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.23 新着データのお知らせ】

【N-TRANSFER】新着データのお知らせ
OCNマイポケットに新しいデータがアップロードされました。新着データを受信する場合は、登録済みの受信用USB機器をN-TRANSFERの右側のUSBポートに挿入してください。 未登録のUSB機器でデータを受信する場合は、下記のアドレスにアクセスしてください。 http://n-transfer.net/xxxx/yyyy/zzzz ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.24 データ受信完了】

【N-TRANSFER】データ受信完了
OCNマイポケットから新しいデータを受信し、USB機器内のデータを更新しました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.25 データ受信完了】

【N-TRANSFER】データ受信完了
OCNマイポケットとの同期コピーが完了しました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.26 データ受信完了】

【N-TRANSFER】データ受信完了
OCNマイポケットから新しいデータを受信し、USB機器内のデータを更新しました。 OCNマイポケットに10階層を超えるフォルダが保存されていました。10階層以降のフォルダは受信できません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.27 データ同期完了】

【N-TRANSFER】データ同期完了
受信選択したOCNマイポケット上のフォルダ内のデータと、USB機器のデータの同期が完了しました。 OCNマイポケットに10階層を超えるフォルダが保存されていました。10階層以降のフォルダは同期できません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.28 新着データはありません】

【N-TRANSFER】新着データはありません
OCNマイポケットに新着データは保存されていませんでした。 OCNマイポケットに10階層を超えるフォルダが保存されていました。10階層以降のフォルダは受信できません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.29 ユーザー認証失敗】

【N-TRANSFER】ユーザー認証失敗
ユーザー認証に失敗したため、データの受信に失敗しました。設定したログインIDとパスワードを確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.30 メモリ認識失敗】

【N-TRANSFER】メモリ認識失敗
USB機器のメモリを認識できません。N-TRANSFERの右側のUBSポートにUSB機器が挿入されているか確認してください。 USB機器が挿入されている場合は、メモリを初期化するか、別のUSB機器を用意しデータの受信をやり直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.31 メモリ書き込み失敗】

【N-TRANSFER】モリ書き込み失敗
USB機器のメモリへのデータ書き込みに失敗しました。 メモリの書き込み防止スイッチがオンになっていないか確認してください。 書き込み防止スイッチがオフの場合は、メモリを初期化するか、別のUSB機器を用意しデータの受信をやり直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.32 新着データはありません】

【N-TRANSFER】新着データはありません
OCNマイポケットに新着データは保存されていませんでした。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.33 未対応のファイル形式】

【N-TRANSFER】未対応のファイル形式
OCNマイポケットに新しいデータが公開されていましたが、対応していないファイル形式のため、受信を行いませんでした。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.34 データ受信失敗】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
USB機器に保存できるファイル数の上限値に達しました。これ以上データを保存できません。 USB機器内のデータを削除するか、別のUSB機器を用意しデータの受信を再度行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.35 データ受信失敗】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
受信データのファイルパスが長すぎるため、OCNマイポケットからデータを受信できませんでした。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.36 データ受信失敗】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
OCNマイポケットと通信ができないため、データの受信に失敗しました。 ご使用のネットワーク環境に問題がないか確認してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直し、データの受信を再度行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.37 データ受信失敗】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
OCNマイポケットと通信ができないため、データの受信に失敗しました。 OCNマイポケットがダウンしている可能性があります。OCNマイポケットが復旧するまで、しばらくお待ちください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.38 データ受信失敗】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
OCNマイポケット上に受信元フォルダが見つかりません。OCNマイポケットに指定したフォルダが存在するか確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.39 データ受信失敗】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
N-TRANSFERのファームウェアのバージョンが古いため、OCNマイポケットサービスは利用できません。 ファームウェアのバージョンアップを行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.40 データ受信失敗】

【N-TRANSFER】新着データのお知らせ
ネットワークエラーが発生したため、データの受信に失敗しました。ご使用のネットワーク環境に問題がないか確認してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直し、データの受信を再度行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.41 データ受信中止】

【N-TRANSFER】データ受信中止
データ受信中にUSB機器が抜かれました。データの受信を中止します。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【6.42 データ受信中止】

【N-TRANSFER】データ受信中止
N-TRANSFERの左側のUSBポートにUSBメモリが挿入されていません。データの受信を中止します。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。