【携帯電話編】 |  |  |

# ストレージを接続して写真データを送信（アップロード）する

本製品に接続したストレージに保存されているデータを、共有フォルダに送信（アップロード）する手順について説明しています。

| 本製品の右側のUSBポート（▲▲印）に、アップロードする画像が保存されているストレージを接続します。
| 本製品に未対応のUSB機器を挿したとき
| 対応していないUSB機器を挿したことを知らせるメール（2.7）が届きます。

| 利用サービスの選択確認のメール（2.8）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 利用するサービスに表示されるサービスから、利用するクラウドサービスを選択して[ 次へ ]を押します。
利用するサービス | 「FileJet（送信）」を選択します。
常にこのサービスを利用する | 有効にすると、次回の操作から同じストレージを挿すと、このページを省略することができます。 有効にするときはチェックを入れます。
利用するサービスには、サービス一覧に表示されているサービスだけが表示されます。 利用するサービスが表示されない場合は、利用するサービスを先に追加してください。 [ 中止 ]を選択すると、接続したストレージはUSB・トランスファーで使用することができます。

| 下記のページが表示されます。 共有フォルダが作成されていると送信先選択メールが送信されます。
FileJetサービスのユーザーアカウント情報が登録されていないと、下記のページが表示されます。 「送信（アップロード）設定をする」を参照して、ユーザーアカウント情報を入力してください。

| 送信先の選択メール（7.1）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 データを送信する共有フォルダを選択して、[ 送信 ]を押します。
データの送信先フォルダ | データの送信先フォルダを選択します。
次回からこのフォルダに自動的に送信する | 有効にすると、次回の操作から同じストレージを挿すと、このページを省略されて選択した送信先フォルダに自動的に送信されます。 有効にするときはチェックを入れます。

| 送信が完了しました。 アップロードの結果は、メールで知らせます。
| 送信が完了したとき
| データ送信の完了を知らせるメール（7.2）が送られます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSBメモリを抜いてください。
「送信（アップロード）設定をする」で「送信完了時にメールで通知する」が選択されていないときは、メールは届きません。
| 送信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメールが届きます。 メールに記載されている内容に従って対応をしてください。