【パソコン編】 |  |  |

# クラウド・トランスファーを利用する前に

クラウド・トランスファーを利用する前に、確認する内容について説明しています。

1.サービス一覧のクラウドサービスを確認する

2.サービスの設定を確認する

- サービスの設定
- 送信（アップロード）の設定
- 受信（ダウンロード）の設定

3.USB機器の追加を確認する

4.スライドショーが実行されていないことを確認する（送信者）

## 1. サービス一覧のクラウドサービスを確認する

マイページのサービス一覧に、利用するクラウドサービスが表示されていないときは追加します。

「設定変更」に表示されている「利用サービスの管理」の[ 設定を変更する ]を押してサービスを追加します。
詳細については、「利用するサービスを管理する」を参照してください。

## 2. サービスの設定を確認する

### サービスの設定

利用するクラウドサービスの下記項目を変更する場合は、サービスの設定を変更します。

- クラウドサービスのアカウント情報
- アップロードするデータ形式

《設定が必要なクラウドサービス》（2011年8月現在）

- Evernote

「サービス一覧」の利用するクラウドサービスに表示されている[ サービスの設定 ]を押して設定します。
詳細については、「利用するサービスの設定をする」 を参照してください。

### 送信（アップロード）の設定

クラウドサービスの送信（アップロード）機能を利用する場合は、送信（アップロード）の設定をします。

《設定が必要なクラウドサービス》（2011年8月現在）

- OCNマイポケット
- FileJet

「サービス一覧」から、利用するクラウドサービスに表示されている[ 送信（アップロード）設定 ]を押して設定します。
詳細については、「送信(アップロード)設定をする」 を参照してください。

### 受信（ダウンロード）の設定

クラウドサービスの受信（ダウンロード）機能を利用する場合は、受信（ダウンロード）の設定をします。

《設定が必要なクラウドサービス》（2011年8月現在）

- OCNマイポケット
- FileJet

「サービス一覧」から、利用するクラウドサービスに表示されている[ 受信（ダウンロード）設定 ]を押して設定します。
詳細については、「受信（ダウンロード）設定をする」 を参照してください。

## 3.USB機器の追加を確認する

利用するUSB機器が他のサービスで利用されている場合は、利用するクラウドサービスの「使用するUSB機器」にUSB機器を追加します。

「サービス一覧」の利用するクラウドサービスに表示されている[ USB機器の追加 ]を押して追加します。
詳細については、「使用するサービスにUSB機器を追加する」を参照してください。

## 4.スライドショーが実行されていないことを確認する（送信者）

クラウド・トランスファーを使用してデータの送信を行う前に、デジタルフォトフレームのスライドショーが実行されていないことを確認します。

本製品に接続したデジタルフォトフレームでスライドショーを実行していると、本製品の右側（▲▲印）のUSBポートからデジタルフォトフレームを抜いて別のUSB機器を接続しても認識されません。
接続した別のUSB機器を認識させるためには、スライドショーを解除していただく必要があります。

スライドショーの解除の方法は、「データ・トランスファーを使ってみよう」に記載されている「スライドショーが実行されていないことを確認する（送信者）」を参照してください。